
Εφαρμογές κατηγοριοποίησης όπου δεν επιβάλεται η λειτουργία σε
πραγματικό χρόνο, η χρήση energy features είναι επιθυμητές λόγο της
μεγάλης ακρίβειας τους. Συγκεκριμένα η αναζήτηση της Minimum Energy
Density δείχνει να υπερέχει από άλλες μεθόδους energy features και
στην αποτελεσματικότητα της, και στην απλότητα του υπολογισμού της. Σε
συνδυασμό το κριτήριο την διαφοράς ενέργειάς στα διάφορα κανάλια μιας
πολυκάναλης εισόδου, στο ~/cite{radio} πέτυχαν ακρίβεια 100\% στα
κομμάτια εισόδου όπου περιείχαν καθαρά μουσική ή φωνή και όχι τον
συνδυασμό τους (όπως στις ραδιοφωνικές διατιμήσεις).

%%% Local Variables:
%%% mode: latex
%%% TeX-master: "main"
%%% End:
